




Signal Description: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- Node ID: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

Signal Mast Designation: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Mast Head(s) Used: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 H1: 1 Com \_\_\_\_ H2: 2 L \_\_\_ H3: 1 Com \_\_\_\_ H4: 2 L \_\_\_  
 3 G \_\_\_\_ 4 R \_\_\_ 3 G \_\_\_\_ 4 R \_\_\_  
 5 Y \_\_\_\_ 6 Y \_\_\_ 5 Y \_\_\_\_ 6 Y \_\_\_  
 7 R \_\_\_\_ 8 G \_\_\_ 7 R \_\_\_\_ 8 G \_\_\_  
 9 L \_\_\_\_ 10 Com \_\_\_ 9 L \_\_\_\_ 10 Com \_\_\_

  
Note: Connector Pin Numbers are OPPOSITE of Cable Wire numbers. Wire 1 is red.

 Signal-LCC-P Signal-LCC-S I/O Wiring:

Connection Connector Wire No Layout  
 Name Pin # Ref

Line 1 10 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Line 2 9 2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Line 3 8 3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Line 4 7 4 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

+5 VDC 6 5 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_




Ground 5 6 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Line 1 Line 5 4 7 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Line 6 3 8 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Line 7 2 9 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Line 8 1 10 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I/O-1 Connector Wiring Common Anode: Common Cathode: